Universidad Del Valle De Guatemala 08/02/2021

Digital 2 Helder Ovalle Barrios

Sección: 18349

**Labrotorio #2**

**Link de github:**

**Progra comentada:**

**Diagrama de flujo:**

Librerias

Botón de incremente y decremento

Verificar botones ejecutar el adc y guardarlo en una variable declarada

Configurar los puertos del adc

Encender alarmar si el adc es mayor al del contador

Para prender un display y apagar el otro, se realizará lo contrario a lo interrupción desplegándolo en el puerto asignado

Para la multiplexación usaremos el timer0 cambiando bit x interrupción

Configurar puertos de entrada y salida

Inicio